Przedmiot zamówienia. Zakres robót ul. Gajowa\_2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry drogi ul. Gajowa - zakres robót** |  |  |
|  | długość drogi | 150 | m |
|  | szerokość drogi  | 3,5 | m |
|  | zjazdy - powierzchnia | 40 | m2 |
|  |  |  |  |

1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej
2. Korytowanie na głębokość 28cm
3. Wywóz gruzu z rozebranej nawierzchni i korytowania na odl. 5km
4. Wykonanie podbudowy – kamień 0-63, warstwa 20 cm
5. Skropienie nawierzchni bitumem – 2x
6. Warstwa wiążąca z asfaltobetonu 0-16, grubość 4cm
7. Warstwa wiążąca z asfaltobetonu 0-8, grubość 3cm
8. Regulacja wysokości urządzeń podziemnych 10 szt.
9. Wykonanie zjazdów i poboczy